Акт замера помещения для мебели
Пустой бланк — поля для заполнения обозначены в квадратных скобках.
Авторский проект образца. Адаптируйте условия и проверьте применимость перед использованием.
Объект и участники
Акт замера № [Номер акта замера] от [Дата составления].
Объект: [Адрес и помещение].
Заказчик и присутствующие лица: [Заказчик и присутствующий представитель]. Замер выполнил: [Замерщик и организация].
Условия измерений
Дата, время и фактическая готовность помещения: [Время замера и состояние помещения].
Средства и способ проверки: [Средства измерения и способ проверки].
Единицы, базовые поверхности и точки отсчёта: [Единицы, точки отсчёта и схема привязки].
Измерения относятся к состоянию помещения на момент осмотра. Проектные и приблизительные значения отмечаются отдельно от фактических.
Результаты
[Фактические измерения по обозначениям схемы].
Каждое значение соотносится с обозначением на схеме. Если стены или высоты различаются в нескольких точках, записываются все проверенные точки, а не среднее без пояснения.
Отдельно отмечается, если расстояние измерялось по поверхности, между крайними точками препятствия или по проекции. Расчётное значение и размер из чужого чертежа обозначаются как исходные данные, а не результат настоящего замера.
Ограничения
[Коммуникации, препятствия и недоступные участки].
Недоступные зоны, скрытые коммуникации и свойства конструкций, которые не проверялись, не считаются обследованными. Акт не разрешает перенос инженерных сетей или вмешательство в конструкции.
Материалы и дальнейшие действия
Схемы, фотографии и исходные документы: [Схемы, фото и документы техники].
Уточнения до проектирования или производства: [Необходимые уточнения и повторный замер].
Производственные размеры, допуски, конструкция и монтажные зазоры определяются в последующих согласованных документах. Фактический размер стены не переносится автоматически в размер изделия.
Повторно полученные значения записываются с новой датой и ссылкой на затронутую точку. Исходный акт сохраняется; изменение помещения после замера не должно незаметно подменять ранее зафиксированные измерения.
Подтверждение записи
Участники сверяют обозначения и состав приложений. Подпись подтверждает участие в фиксации описанных данных, а не техническое заключение о состоянии здания.
Замерщик: ФИО __________________, подпись __________.
Представитель заказчика: ФИО ________________, подпись __________.
