Спецификация конструкции обычной упаковки
Пустой бланк — поля для заполнения обозначены в квадратных скобках.
Авторский проект образца. Адаптируйте условия и проверьте применимость перед использованием.
Проектируемая конструкция
[Код упаковки, редакция и статус проекта].
[Владелец конструкции и изготовитель прототипа].
Применение: [Предполагаемое содержимое и предел применения]. Документ задаёт проект упаковки, а не описывает фактический состав конкретной отгрузки.
Размеры и материал
[Внутренние и внешние размеры с единицами].
[Материал, слои и разрешённые замены].
Внутренние и внешние габариты не взаимозаменяемы. Значение после сборки проверяют с указанием образца и способа измерения, не выводя его из размера плоской развёртки.
Сборка и вложение
[Развёртка, сгибы, соединения и версия чертежа].
[Внутренние элементы и схема размещения].
[Печать и место маркировки].
Изменение вкладыша или изделия внутри требует повторной примерки. Неизвестная геометрия не заполняется удобным предположением.
Проверка прототипа
[Прототип и программа примерки].
Наблюдения фиксируются с кодом экземпляра, фото, фактическими размерами и условиями примерки. Успешное закрывание крышки само по себе не подтверждает прочность или пригодность для выбранной перевозки.
Ограничения и решение
[Непроверенные нагрузки и ограничения использования].
[Условия перехода от прототипа к серии].
Для специальных грузов и условий требуется отдельная постановка требований и их проверка. В этом образце нет утверждений о сертификации, пищевом контакте или результатах нагрузочных испытаний.
Согласование следующего шага
Подготовил конструкцию: ФИО __________________, версия __________. Проверил прототип: ФИО __________________, дата __________, запись __________.
Решение по серии и редакции: __________________. До фактического решения поле не заполняется как положительное автоматически.
